Тест 4

Масалкова Анна 2ИСИП-321

10) Роуминг возникает тогда, когда абонент изменяет свое местоположение и перемещается:

А. из зоны, контролируемой одним MSC, в зону управления другого

Б. между базовыми станциями, контролируемыми разными BSC, но одним MSC

**В. в сеть, принадлежащую другому оператору**

Г. в другую область

11)(3 ответа) Какие требования предъявляются к инфокоммуникационным услугам?

**А. мобильность услуг**

**Б. возможность гибкого и быстрого создания услуг**

В. организация услуги с помощью только определенного протокола

**Г. гарантированное качество услуг**

12) Что является основным требованием к сетевому окружению (с точки зрения поставщика услуг)?

А. оборудование одного производителя

**Б. обеспечение взаимодействия узлов поставщиков услуг для их совместного предоставления**

В. простота реализации сетевого окружения

13) Что понимается под "возможностью участия нескольких операторов в процессе предоставления услуги и разделением их ответственности в соответствии с их областью деятельности"?

А. мультисервисность

Б. широкополосность

В. интеллектуальность

Г. мультимедийность

**Д. многооператорность**

14) Что является базовым принципом концепции ССП?

А. только отделение друг от друга функций переноса и коммутации и функций управления вызовом

**Б. только отделение друг от друга функций переноса и коммутации, функций управления вызовом и функций управления услугами**

В. только отделение друг от друга функций управления вызовом и функций управления услугами

Г. только отделение друга от друга функций управления вызовом и функций переноса

15) При перемещении пользователя доступ к оплаченным услугам обеспечивается с помощью:

А. трубки

**Б. SIM-карты**

В. приемопередающей аппаратуры

Г. сигнальной системы

16) Какой модуль обеспечивает абоненту аутентификацию и доступ к услугам GSM?

А. контроллер базовой станции

Б. базовая станция

**В. SIM-карта**

Г. радиопередатчик

17) Почему возникла потребность в разработке GSM?

А. из-за быстрого роста мобильной телефонной связи

**Б. из-за несовместимости оборудования, разрабатываемого в разных странах Европы**

В. из-за конкурентных соображений

Г. из-за потребностей в использовании новой элементной базы

18) GSM предоставляет услуги:

А. передачи речи

Б. передачи данных

В. передачи документов на дисплей

**Г. все указанные выше услуги**

19) Широковещательный канал коротких сообщений (канал вызова) (PCH) применяется для:

А. передачи запроса сети на установление соединения

**Б. широковещательного сигнала "вызов" всем станциям зоны местоположения;**

В. передачи служебной информации от MS в течение установления вызова

Г. технического обслуживания

20) Что является базовым принципом концепции ССП?

А. только отделение друг от друга функций переноса и коммутации и функций управления вызовом

**Б. только отделение друг от друга функций переноса и коммутации, функций управления вызовом и функций управления услугами**

В. только отделение друг от друга функций управления вызовом и функций управления услугами

Г. только отделение друга от друга функций управления вызовом и функций переноса

21) Что используется для предоставления смартустройствам информации о местоположении? Выберите один ответ:

А. мкоординатор Zigbee

**Б. GPS**

В. электронная книга

Г. умный концентратор

22) Что является базовым принципом концепции ССП?

А. только отделение друг от друга функций переноса и коммутации и функций управления вызовом

**Б. только отделение друг от друга функций переноса и коммутации, функций управления вызовом и функций управления услугами**

В. только отделение друг от друга функций управления вызовом и функций управления услугами

Г. только отделение друга от друга функций управления вызовом и функций переноса

23) Что понимается под "возможностью участия нескольких операторов в процессе предоставления услуги и разделением их ответственности в соответствии с их областью деятельности"?

А. мультисервисность

Б. широкополосность

В. интеллектуальность

Г. мультимедийность

**Д. многооператорность**

24) Что является основным требованием к сетевому окружению (с точки зрения поставщика услуг)?

А. оборудование одного производителя

**Б. обеспечение взаимодействия узлов поставщиков услуг для их совместного предоставления**

В. простота реализации сетевого окружения

25)(2 ответа)Какие два источника информации используются для обеспечения геокэширования, геопривязки и отслеживания устройств на платформах Android и iOS? (Выберите два варианта.) Выберите один или несколько ответов:

А. профиль пользователя

Б. положение относительно других мобильных устройств

**В. сигналы GPS**

Г. фотографии окружающей обстановки, сделанные встроенной камерой

**Д. сеть сотовой связи или Wi-Fi**

26)(3 ответа) Какие требования предъявляются к инфокоммуникационным услугам?

**А. мобильность услуг**

**Б. возможность гибкого и быстрого создания услуг**

В. организация услуги с помощью только определенного протокола

**Г. гарантированное качество услуг**

27)Торговый представитель общается в командировке по сотовому телефону с коллегами в своем офисе и своими заказчиками, отслеживает образцы, совершает звонки по работе, регистрирует мили и скачивает/загружает данные, находясь в отеле. Каким способом лучше всего подключаться к Интернету с мобильного устройства, чтобы сократить затраты? Выберите один ответ:

А. кабель

Б. сотовая линия связи

В. Z-Wave

Г. DSL

**Д. Wi-Fi**

28) Роуминг возникает тогда, когда абонент изменяет свое местоположение и перемещается:

А. из зоны, контролируемой одним MSC, в зону управления другого

Б. между базовыми станциями, контролируемыми разными BSC, но одним MSC

**В. в сеть, принадлежащую другому оператору**

Г. в другую область

29) Широковещательный канал коротких сообщений (канал вызова) (PCH) применяется для:

А. передачи запроса сети на установление соединения

**Б. широковещательного сигнала "вызов" всем станциям зоны местоположения;**

В. передачи служебной информации от MS в течение установления вызова

Г. технического обслуживания

30) Совокупность компьютеров, соединенных каналами обмена информации и находящихся в пределах одного (или нескольких) помещений, здания, называется:

A. глобальной компьютерной сетью

**Б. локальной компьютерной сетью**

В. информационной системой с гиперсвязями

Г. электронной почтой

31) WWW.yandex.ru – это

А. браузер

**Б. поисковая система**

В. домашняя страница

32) Компьютерный гипертекст — это:

А. совокупность аппаратных и программных средств, позволяющих организовать автоматический переход от одного документа к другому;

**Б. совокупность аппаратных и программных средств, позволяющих организовать прямой доступ пользователя к необходимым в данный момент информационным ресурсам с обеспечением автоматического перехода от одного документа к другому;**

В. совокупность программных средств, обеспечивающих доступ в необходимым пользователю информационным ресурсам;

Г. элемент базы знаний;

33) Локальные компьютерные сети – это?

А. сеть, к которой подключены все компьютеры Вашего города;

Б. сеть, к которой подключены все компьютеры Вашей страны;

**В. сеть, к которой подключены компьютеры Вашего офиса, или кабинета информатики, или одного здания;**

Г. сеть, к которой подключены все компьютеры.

34) Отличительной чертой Web-документа является:

А. отсутствие строго определенного формата представления документа;

Б. то, что его тиражирование осуществляется составителем документа;

**В. наличие в нем гипертекстовых ссылок;**

Г. наличие в нем иллюстраций;

35) Для просмотра WEB-страниц предназначены:

А. поисковые серверы

**Б. браузеры**

В. телеконференции

Г. провайдеры

36) Выберите корректный адрес электронной

А. ivanpetrov@mail

Б. ivan\_petrov.mail.ru

В. ivan petrov.mail.ru

**Г. ivan\_petrov@mail.ru**

37) Компьютер, подключенный к сети Internet, обязательно имеет

А. URL-адрес

**Б. IP-адрес**

В. WEB-страницу

Г. доменное имя

38) Что должен иметь каждый компьютер или принтер подключенный к локальной сети:

**А. сетевой адаптер**

Б. маршрутизатор

В. коммуникатор

39) Сеть, объединяющая несколько компьютеров и позволяет использовать ресурсы компьютеров и подключённых к сети периферийных устройств, называется:

А. замкнутая

Б. региональная

**В. Локальная**

40) Домашняя страница:

А. страница, созданная пользователем и размещена в сети Интернет

Б. сайты современных веб — порталов

**В. определенная страница, установленная в настройках браузера, с которой пользователь начинает работу в WWW**

41) Какие единицы используются при измерении величины сопротивления току в цепи? Выберите один ответ:

А. вольты

Б. амперы

**В. омы**

Г. ватты

42)Что означает аббревиатура CRU, когда речь идет о ноутбуке? Выберите один ответ:

**А. деталь, которую может заменить пользователь**

Б. сетевой разъем

В. тип процессора

Г. тип устройства хранения

43)Почему модули памяти SODIMM хорошо подходят для ноутбуков? Выберите один ответ:

А. Они не производят тепло.

Б. Они подключаются ко внешним портам.

**В. Они имеют маленький форм-фактор.**

Г. Они взаимозаменяемы с модулями памяти настольных ПК.

44) Какие единицы используются при измерении величины сопротивления току в цепи? Выберите один ответ:

А. вольты

Б. амперы

**В. омы**

Г. ватты

45) Что такое CSS?

**А. технология описания внешнего вида документа**

Б. метод установки PHP

В. Глобальный массив, хранящий переменные сессий

Г. Дирректива в файле настройки php.ini

46) Локальные компьютерные сети как средство общения используются

А. для организации доступа к общим для всех пользователей устройствам ввода - принтерам, графопостроителям и общим информационным ресурсам местного значения

Б. только для осуществления обмена данными между несколькими пользователями

В. для общения людей непосредственно

**Г. для осуществления обмена данными между несколькими пользователями, для организации доступа к общим для всех пользователей устройствам вывода (принтерам), а также к общим информационным ресурсам местного значения**

47) Поиск информации в Интернете по ключевым словам предполагает

**А. ввод слова (словосочетания) в строку поиска**

Б. ввод слова (словосочетания) в адресную строку

В. переход по гиперссылкам с первой загруженной страницы

48) Адресация – это?

**А. способ идентификации абонентов в сети;**

Б. адрес сервера;

В. почтовый адрес пользователя сети;

Г. количество бод (символов/сек.), пересылаемой информации модемом.

49) WEB — страницы имеют расширение:

**А. \*.HTM**

Б. \*.THT

В. \*.WEB

Г) \*.EXE

50) Единица измерения скорости передачи информации:

А бит

**Б. бит/с**

В. Мбит

Г. час